**Hrubieszów, dn. 22.02.2017 r.**

**RIPG.042.1.1.2017**

**OGŁOSZENIE**

**o zamówieniu o wartości poniżej 30 tys. euro**

**na wykonanie dokumentacji projektowej**

Gmina Hrubieszów informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich**”.

**1. Przedmiot zamówienia:**

Prace polegać będą na wykonaniu niżej wymienionych odrębnych części dokumentacji projektowej obejmujących następujące elementy:

- projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlano-wykonawczy lub projekt do zgłoszenia,

- przedmiary i kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.1. Odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się odtworzenie elementów ścieżki, która została wyznaczona i oznakowana przed kilkunastu laty na terenie miejscowości Gródek i Czumów. W ramach projektu ma zostać wykonanych i ustawionych w terenie 7 nowych tablic informacyjnych zwieńczonych daszkiem drewnianym (na działkach w Gródku: 55, 197, 227, 252, 615 oraz dwie w Czumowie: 96). Przy tablicach powinny zostać ustawione ławki o długości ok. 2,50 m (po 1szt) i kosze na śmieci, elementy mogą być połączone i wykonane jako całość (7 kpl.). Niemal wszystkie elementy powinny zostać wykonane z drewna (poza planszami tablic). Na przebiegu ścieżki, głównie w pasach dróg (działki w Gródku nr: 55, 2, 1, 194, 252, 615 oraz w Czumowie nr: 96) zostaną ustawione słupki ze znakami kierunkowymi (16 szt.) wskazującymi obydwa kierunki poruszania się po trasie. Wielkość tablic, miejsce i sposób ich ustawienia powinny być tak zaplanowane aby nie przysłaniały obiektów zabytkowych i nie stanowiły dominant terenowych. Rysunki tablic wraz z tekstem plansz oraz pozostałych elementów małej architektury powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym. Wzory plansz wraz z tekstem zostaną przekazane Wykonawcy projektu przez inwestora na etapie opracowywania projektu.

Opracowanie będzie wymagać uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, stosownie do zaopiniowanej koncepcji projektu znajdującej się w posiadaniu inwestora. Orientacyjna lokalizacja elementów ścieżki znajduje się na załączniku graficznym u inwestora.

1.2. Utrzymanie przejezdności tras turystycznych.

Zadanie przewiduje remont drewnianego mostu na działce nr 10 w Gródku przebiegającego nad rzeką Huczwa (działka nr 2). Wymiary mostu przed remontem mierzone po pokładzie wynoszą; szer. 5,20 m. dł. 31,60 m. Prace związane z remontem mostu na rzece Huczwa w Gródku polegać będą na wymianie uszkodzonego pokładu dolnego i pokładu górnego z bali drewnianych. Wymienione zostaną także drewniane balustrady. Po uprzedniej rozbiórce dotychczasowych elementów wykonana zostanie nowa opaska przy słupkach i belka oporowa. Przeprowadzony zostanie remont podpór – przyczółków i jarzma środkowego, poprzez wzmocnienie istniejących elementów, zapobiegające dalszej degradacji. Na istniejących belkach stalowych zostanie odnowiona powłoka malarska, a drewniane elementy zostaną zaimpregnowane środkami ekologicznymi.

Oprócz tego zakłada się remont dwóch mostów na lokalnych ciekach wodnych na działce nr 257 w Teptiukowie o wymiarach przed remontem mierzone po pokładzie; szer. 5,70 m, dł. 11,00 m i szer. 5,80 m i dł. 5,60 m. Prace polegać będą na wymianie pokładów (pomost górny i dolny) z bali drewnianych na nowe. Ponadto planuje się wzmocnienie betonowych przyczółków mostków, po wcześniejszej rozbiórce uszkodzonego betonu. Wymienione na nowe zostaną również uszkodzone stalowe balustrady i belki oporowe. Powłoka malarska na belkach stalowych zostanie odnowiona. Drewno zostanie zaimpregnowane środkami ekologicznymi. W posiadaniu inwestora znajduje się dokumentacja z przeglądów technicznych ww. mostów.

Ponadto zakłada się częściowe utwardzenie, materiałami pochodzenia naturalnego (np. kruszywo kamienne) istniejącej drogi gminnej nr 111091 L Teptiuków-Gródek na długości ok. 600 m.

Na skrzyżowaniu z dawnym odcinkiem drogi krajowej nr 74 (działka nr 158) z drogą gminną nr 111091 L (działka nr 257) w Teptiukowie planuje się ustawienie drewnianej tablicy kierunkowej informującej o kierunku dojazdu do ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt” oraz grodziska w Gródku. Kolejna taka tablica zostanie ustawiona przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną na działce nr 354 w Teptiukowie. Natomiast trzy tablice kierunkowe, ze wskazaniem dojazdu do ścieżki historyczno-przyrodniczej, są planowane do ustawienia w Czumowie:

- na działce nr 137 (droga wewnętrzna) przy skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 3432 L,

- na działce nr 96 (pas drogi granicznej) na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną położoną na działce nr 137,

- na działce nr 96 (pas drogi granicznej) przy zakolu Bugu (naprzeciw działki nr 143).

1.3. Utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku.

Planuje się zagospodarować turystycznie grodzisko w Gródku (działka nr 55), wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr C/142, w sposób i stopniu nie wpływającym na pogorszenie zachowania obiektu. Obiekt ten położony jest na trasie kilku szlaków turystycznych. W ramach projektu planuje się wykonanie wejścia na grodzisko (koronę wału ziemnego) w miejscu obecnie wykorzystywanym do tego celu, poprzez wykonanie schodów drewnianych (lub kompozytowych) z barierką (lub poręczą). Schody powinny zostać wykonane poza grodziskiem jako samodzielny element (np. z desek, żerdzi itp.) i nałożone na istniejącą ścieżkę, a następnie ustabilizowane w gruncie np. poprzez czopowanie lub palowanie, bez zbytniej ingerencji w grunt. Na kopule grodziska planuje się wyznaczenie punktu obserwacyjnego. W tym celu powinien zostać wykonany drewniany (lub kompozytowy) podest z relingiem (lub barierką), który zostanie ustawiony na koronie wałów grodziska. Na majdanie grodziska zostaną ustawione drewniane ławo-stoły z zadaszeniem w ilości 3 kpl., które nie będą związane trwale z gruntem (elementy przenośne). Natomiast u podnóża grodziska, w pobliżu wejścia, planuje się ustawienie stojaka na rowery. Ponadto, w ramach projektu planowana jest wymiana dwóch tablic ustawionych obecnie u podnóża grodziska. Jedna z nich stanowi tablicę urzędową, informującą o ochronie prawnej obiektu zabytkowego, a druga dotyczy informacji o użytku ekologicznym „Błonia Nadbużańskie”. Na jej konstrukcji dodatkowo możliwe będzie zamontowanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu, zgodnej z Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1.4. Uzupełnienie elementów małej infrastruktury turystycznej.

Planuje się zamontowanie stojaków na rowery, na placu istniejącego punktu widokowego na „Królewski Kąt” (działka nr 426/2) w Gródku.

Natomiast na działce nr 196 w Czumowie (tzw. Lasek Czumowski) zamierzamy ustawić stałe, drewniane, zadaszone wiaty dla turystów (30szt.), które pełnić będą rolę pawilonu wystawienniczego. W wiatach tych zostaną na stałe wyeksponowane plansze ze zdjęciami i opisami najcenniejszych gatunków i siedlisk występujących na obszarach Natura 2000, położonych na terenie Gminy Hrubieszów.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartymi w piśmie znak IA.III.5183.3.1.2016 z dnia 28.06.2016 oraz deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 znak WPN.6335.1094.2016.MPO z dnia 18 listopada 2016 r. i deklaracją właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 25 listopada 2016 r. Dokumenty te znajdują się w posiadaniu inwestora.

**Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże, nie przewiduje się składania ofert częściowych.**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami - m.in. Prawem budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji Sekocenbud.

**2.** Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania kompletu uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz niezbędnych opinii, ocen, badań, ekspertyz, rozwiązań ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

**3.** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację projektową w zakresie i ilościach egzemplarzy j.n.:

3.1. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego w ilości 4 egz.

3.2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych wg aktualnie obowiązujących przepisów wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 1 kpl.

3.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

3.1. Opracowanie przedmiaru robót - 1 kpl.

W/w opracowania (wyszczególnione w pkt. 3) należy przekazać Zamawiającemu również
w formie elektronicznej w formacie pdf.

**4.** W przedmiot zamówienia wchodzi także:

4.1. Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszeń budowy.

4.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

**5.** Obowiązki projektanta w trakcie realizacji zamówienia: Projektant zobowiązany
jest do pisemnego uzgodnienia z inwestorem wstępnej fazy rozwiązań projektowych. Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii
i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt. Opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym
z przepisów. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie
o kompletności. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione
z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie,
że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art.20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art.20 ust.2 ww. ustawy.

**6.** Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne.

7. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

8. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2017 r.

9. Termin składania ofert: do 2 marca 2017 r. do godz. 9:00

10. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, pok. Nr 15.

11. Forma składania ofert: pisemna na formularzu ofertowym zamieszczonym jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu pod tytułem: „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich” współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 9 stycznia 2017 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Hrubieszów

 /-/Jan Mołodecki